OİS XTR IR 150M SPOT TEKNİK ŞARTNAME
1.	Ürün de DC veya AC güç girişi olacaktır, idarenin belirlediği güç girişine uygun üretilecektir.
2.	Ürün’ün güç tüketimi en fazla 2 Amper olacaktır.
3.	Ürün’ün alüminyum soğutuculu PCB özelliği olacaktır.
4.	Ürün’ün çalışma sıcaklığı en az -40°C, en fazla +60°C değerleri arasında çalışabilir özellikte olacaktır.
5.	Ürün <90% RH nem oranı değerinde çalışabilir olacaktır.
6.	Ürün’ün gece görüş devresinde 27 adet power array led bulunacaktır.
7.	Ürün idarenin sipariş edeceği derece de açılı lense sahip olacaktır.
8.	Ürün’ün aydınlatma mesafesi en fazla 150 metre olacaktır.
9.	Ürün’ün içerisinde kullanılacak olan IR led dalga boyu 830-940 Nm dalga boyu aralığında olacaktır.
10.	Ürün’ün led şiddet ayarı sabit olacaktır.
11.	Ürün gece-gündüz ayarında otomatik LDR özelliğine sahip olacaktır.
12.	Ürün en az IP 66 koruma sınıfında olacaktır.
13.	Ürün’ün hammaddesi Alüminyum olacaktır.
14.	Ürün’ün ayak hammaddesi Alüminyum olacaktır.
15.	Ürün’ün ayak özelliği hareketli ayarlanabilir özellikte olacaktır.
16.	Ürün’ün ayak yük kapasitesi en fazla 10kg olacaktır.
17.	Ürün’ün pencere alanı 100mm x 120mm olacaktır.
18.	Ürün alev yürütmezlik özelliğine sahip olacaktır.
19.	Ürün’ün çalışma ömrü en az 50.000 saat olacaktır.
20.	Üretici firmanın CE – IP66 kalite belgesi olacaktır.