**OİS XTR V1 (SAVAŞCI) EXPROOF ZIRHLI MUHAFAZA TEKNİK ŞARTNAMESİ**

1. Cihazın ürün grubu Exproof kamera muhafazası şeklinde olacaktır.
2. Cihazda ürün rengi olarak parlak çelik-polisaj kullanılacaktır.Ayrıca alternatif renk seçeneği olarak Ral 7035 veya özel sipariş olabilecektir.
3. Muhafazanın enerji güç girişi 12V DC /220V AC özelliğinde olacaktır.
4. Muhafaza güç tüketimi 5 Watt olacaktır.
5. Muhafazanın otomatik ısıtıcı ve fan özelliği olacaktır.
6. Cihazın çalışma sıcaklığı +80°C/-40°C değerleri arasında ve <90% RH nem oranı değerinde çalışabilir olacaktır.
7. Cihaz Kurşun ve Şarapnele dayanıklı,patlamaya karşı ise yüksek korumalı olacaktır.
8. Cihazın metal sertliği (Patentli)Ois zırh çeliği-3A olacaktır.
9. Cihazın extra zırh ünitesi takılabilir özelliği olacaktır.
10. Dış mekanda kullanılacak IP 66 Koruma sınıfında olacaktır.
11. Ürünün hammaddesi Ois zırh çeliği olacaktır.
12. Ürünün ayak hammaddesi Ois zırh çeliği olacaktır.
13. Cihazın ayak özelliği gizli kablo(patentli) şeklinde olacaktır.
14. Ayağın yük kapasitesi 30 kg olacaktır.
15. Cihazın ağırlığı 9800 gr, eni 130 mm, boyu 435 mm ve yüksekliği 140 mm olacaktır.
16. Kamera montaj alanı 210x100x100 mm olacaktır.
17. Cihazın pencere çapı 45 mm, pencere kalınlığı ise 10 mm olacaktır.
18. Cihaz tüm markalara uyum sağlayacak özelliğe sahip olacaktır.
19. Cihaz aleve karşı yüksek korunaklı özelliğe sahip olacaktır.
20. Cihazın 220 Volt adaptöre uyumluluğu olacaktır.
21. Üretici firmanın CE-IP66 Balistik belgesi olacaktır.
22. Muhafaza üstten açılır ve kolay montaj özellikli olacaktır.
23. Cihaz patlama, 9x19mm kalibre kurşun 3A Balistik Seviyesi ve şarapnel parçalarına karşı yüksek koruma sağlayacaktır.